
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1684   Day: 2   MJD: 56034                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brx |    96     0   2304      0       0       0      0      0      0      0      0      0  100.00
 brd |    96     0   2304      0  166379       0      0      0      0      0      0      0    0.00
 cod |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00
 emx |    96     0   2303      0  163958    4396   3906   3906      0   6993   6993      0    0.00
 esx |    96     0   2304      0  164939    3823   3877   3877      0   4029   4029      0    0.00
 gfz |    96     0   2304      0       0    6001   3885   3885      0   7137   7137      0    0.00
 grg |    96     0   2304      0  157456    4532   3885   3885      0  19429  19429      0    0.00
 iac |    96     0   2304      0  167943     132   3871   3871      0   7713   7713      0    0.00
 mcc |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brx   brd   cod   emx   esx   gfz   grg   iac   mcc |
 -----+-------------------------------------------------------+
  101 |     0     0     - -8403   597 -8683-36679 -9106     - |
  102 |     0     0     -    -7   -56  -401-14946   868     - |
  103 |     0     0     -  3885   534  2006 16823   663     - |
  104 |     0     0     - -1643   305 -2137 -5824 -3254     - |
  105 |     0     0     - -1808   831 -1528 -9463 -1827     - |
  106 |     0     0     -  -444  -525  -108 11793  1994     - |
  107 |     0     0     -   -44  -372 -1489  8882 -2585     - |
  108 |     0     0     - -1635  -237 -3833 -8088 -6415     - |
  109 |     0     0     -  8141   713  9517 -2655 12406     - |
  110 |     0     0     - -5259  -635 -4286-13722  -836     - |
  111 |     0     0     - -7730   554 -7597-15702 -7229     - |
  112 |     0     0     -   146 -2176    48 16737   947     - |
  113 |     0     0     - -1137   457 -1805 -6488 -1409     - |
  114 |     0     0     - -5105 -2534 -2360-10893  -126     - |
  115 |     0     0     - 17492   329 18655-12120 20428     - |
  116 |     0     0     - -3085 -1545 -1977  2412  -992     - |
  117 |     0     0     -   675   293   405 -9280 -1263     - |
  118 |     0     0     - -1779  1719 -1038 39231  -426     - |
  119 |     0     0     - -2722   149 -3675 16598 -6308     - |
  120 |     0     0     -  -481  1400  -564  -258 -1687     - |
  121 |     0     0     -  1767  -204  1414 25842 -1521     - |
  122 |     0     0     - 12770  1096 13190 44468 13682     - |
  123 |     0     0     - -5511  -647 -5516 -8825 -7109     - |
  124 |     0     0     -  1874   -44  1758-27843  1105     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brx   brd   cod   emx   esx   gfz   grg   iac   mcc | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
  101 |     0     0     -  3148  3173  3178  3184  3113     - |   96   1465
  102 |     0     0     -  1366  1367  1349  1173  1351     - |   96    837
  103 |     0     0     -  2397  2384  2360  2380  2345     - |   96   2951
  104 |     0     0     -  1830  1806  1783  1829  1788     - |   96   2254
  105 |     0     0     -  2882  2932  2907  2822  2890     - |   96    911
  106 |     0     0     -  2131  2143  2170  2158  2093     - |   96   1202
  107 |     0     0     -  2512  2458  2479  2495  2458     - |   96   1778
  108 |     0     0     -  2427  2400  2364  2437  2416     - |   96   1365
  109 |     0     0     -  4446  4423  4426  4488  4462     - |   96   4152
  110 |     0     0     -  6855  6784  6838  6769  6684     - |   96   4322
  111 |     0     0     -  3777  3783  3760  3669  3784     - |   96   3062
  112 |     0     0     -  5904  5923  5921  5875  5867     - |   96   5636
  113 |     0     0     -  2954  3005  2994  3038  3058     - |   96   1430
  114 |     0     0     -  5651  5542  5540  5658  5510     - |   96   3601
  115 |     0     0     -  3345  3358  3362  3302  3369     - |   96   3321
  116 |     0     0     -  4125  4180  4182  4184  4194     - |   96   3910
  117 |     0     0     -  2334  2272  2285  2325  2252     - |   96   1871
  118 |     0     0     -  7366  7366  7347  7431  7413     - |   96   5616
  119 |     0     0     -  1952  1930  1893  1943  1931     - |   96    642
  120 |     0     0     -  5560  5202  5369  5325  5233     - |   96   2753
  121 |     0     0     -  2762  2756  2738  2665  2726     - |   96   2824
  122 |     0     0     -  5659  5653  5661  5668  5691     - |   96   5207
  123 |     0     0     -  1302  1334  1286  1356  1340     - |   96    743
  124 |     0     0     -  1903  1927  1938  1871  2012     - |   96    870
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     0     0     -  3906  3877  3885  3886  3872     - |
